**附件1**

**本次检验项目**

1. 车用尿素

（一）抽检依据：GB 29518-2013

（二）检验项目：尿素含量，密度，折光率，碱度，缩二脲，醛类，不溶物，磷酸盐等8项指标。

二、汽油，柴油

1.汽油

(一)抽检依据：GB 17930-2016

 （二）检验项目： 研究法辛烷值，胶质含量，硫含量，铜片腐蚀，水溶性酸或碱，甲醇含量，氧含量，密度，苯含量，芳胫含量，烯胫含量等11项指标。

2.柴油

(一)抽检依据：GB 19147-2016

(二)检验项目：硫含量,铜片腐蚀,水含量，运动黏度，凝点，冷滤点，闪点，十六烷指数，馏程，密度等10项指标。

三、消防用品

1.消防应急标灯具

(一)抽检依据 ：GB 17945-2010

 （二）检验项目：基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、绝缘电阻试验、接地电阻试验、耐压试验等7项指标。

2.手提式干粉灭火器

 （一）抽检依据： QB 4351.1-2005

 （二）检验项目：灭火剂充装重量误差、20 ℃喷射性能、水压试验、爆破试验、密封性能、灭火剂主要成分含量等6项指标。

四、涂料

 1.内墙涂料

 （一）抽检依据：GB/T9756-2018

（二）抽检项目：在容器中状态、施工性、低温成膜性、涂膜外观、干燥时间（表干）、耐洗刷性等6项指标。

2.底层腻粉刷石膏

（一）抽检依据：GB/T 28627-2012、GB 6566-2010

（二）抽检项目：初凝时间、终凝时间、抗折强度、抗压强度、拉伸粘接强度、放射性核素限量等6项指标。

五、建筑耐候胶

 （一）抽检依据：GB/T14683-2017

1. 抽检项目：外观、下垂度、表干时间、挤出性、密度等5项指标。
2. 食品相关产品

1.食品包装用塑料一次性托盒

 （一）抽检依据：Q/RKSL 01-2022、GB 4806.7-2016

（二）抽检项目：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾

消耗量、重金属、脱色试验等6项指标。

2.PC饮用水桶

（一）抽检依据：GB/4806.7-2016、QB/T 2460-1999

（二）抽检项目：气泡、杂质、塑化不良、裂纹孔洞、变形、油污、粘把、擦痕、其他、容量偏差、密封性能、跌落性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等18项指标。

3.组合式防伪瓶盖

（一）抽检依据：GB 4806.7-2016、BB/T 0048-2017

（二）抽检项目：附着力、耐高低温性能、开启力矩、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等9项指标。

4.聚酯（PET）瓶胚

（一）抽检依据：GB 4806.7-2016、BB/T0060-2012

（二）抽检项目：胚口、胚身、胚底、质量偏差、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等10项指标。

5.食品包装用聚乙烯吹塑容器

 （一）抽检依据：GB 4806.7-2016

（二）抽检项目：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等6项指标。

6.食品用聚乙烯吹塑容器

 （一）抽检依据：GB 4806.7-2016、Q/GWSY001-2020

（二）抽检项目：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等6项指标。

7.纸浆餐碗

 （一）抽检依据：GB/T 36787-2018

 （二）抽检项目：容量偏差、漏水性、耐高温性能、杯身挺度、负重性能、跌落试验、外观等7项指标。

8.垃圾袋

 （一）抽检依据：GB/T24454-2009

 （二）抽检项目：宽度极限偏差、长度极限偏差、异嗅、外观、抗渗透性能等5项指标。

9.纸杯

 （一）抽检依据：GB/T 27590-2011、GB4806.8-2016、GB4806.7-2016

 （二）抽检项目：感官指标、容量及容量偏差、渗透性能、杯身挺度、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等9项指标。

10.食品用塑料袋、一次性塑杯

 （一）抽检依据：GB 4806.7-2016

 （二）抽检项目：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等6项指标。

11.空气炸锅纸盘

 （一）抽检依据;GB 4806.8-2016

 （二）抽检项目;感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、荧光性物质等6项指标。

12.保鲜膜

 （一）抽检依据：GB/T 10457-2021

 （二）抽检项目：拉伸强度、断裂标称应变、直角撕裂强度、厚度偏差、宽度偏差等5项指标。

七、家用燃气专用管

 （一）抽检依据：GB 29993-2013

（二）抽检项目：尺寸和公差、外观、气密试验、耐热试验等4项指标。

八、热轧带肋钢筋

 （一）抽检依据：GB/T 1499.2-2018

 （二）抽检项目：内径允许偏差、横肋高允许偏差、间距允许偏差、重量允许偏差、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、反向弯曲性能、表面质量等11项指标。

九、防护用品

1.乙醇消毒液

（一）抽检依据：《消毒技术规范》、Q/WDS004-2019

（二）抽检项目：PH值、杀灭大肠杆菌、杀灭金黄色葡萄球菌、杀灭铜绿假单胞菌、杀灭白色念珠菌等5项指标。

2.84消毒液

1. 抽检依据:《消毒技术规范》、Q/WDS007-2011
2. 抽检项目：PH值、杀灭大肠杆菌、杀灭金黄色葡萄球菌、杀灭白色念珠菌等4项指标。
3. 化肥

1.复合肥料

（一）抽检依据：GB/T15063-2020

（二）抽检项目：总养分、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、水分等5项指标。

2.掺混肥料

（一）抽检依据：GB/T 21633-2020

（二）抽检项目：总养分、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、水分等5项指标。