文开发行审环﹝2022﹞3号

**文水经济开发区管理委员会**

**关于山西晋善晋美科技发展有限公司年产**

**5万m3生态板、7000万m2瓦楞纸板建设**

**项目环境影响报告表的**

**批 复**

山西晋善晋美科技发展有限公司：

你公司报送的《山西晋善晋美科技发展有限公司年产5万m3生态板、7000万m2瓦楞纸板建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及该项目报批申请已收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规之规定。我委组织行业专家及相关部门审查完毕，结合专家审查意见，现批复如下：

一、山西晋善晋美科技发展有限公司年产5万m3生态板、7000万m2瓦楞纸板建设项目，主要建设内容：租赁晋能清洁能源科技股份公司土地8亩，建设一座5128m2厂房，安装1条5万m3生态板生产线，1条7000万m2瓦楞纸板生产线，购买20余台套砂光机、锯边机、热压机等生态板加工生产设备，80余台套设备用于瓦楞纸板的生产、印刷等，并建设200m2办公建设用房，配套相应公辅设施和环保设施。项目经文水经济开发区管理委员会备案，备案代码：2112-141161-89-01-876908，符合国家产业政策，符合文水经济开发区规划要求。项目总投资1800万元，其中环保投资70万元。

你公司要全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我委原则同意环境影响报告表中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护对策措施及环境影响评价总体结论。

1. 主要污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实环境影响报告表提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

1、严格落实施工期大气、污水、噪声、固废等污染防治措施及生态环境保护措施。施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施。

2、严格落实运行期大气污染防治措施。甲醛、NMHC ：经集气罩收集后引入“滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”装置进行处理，尾气经排气筒排放；砂光机和多片锯粉尘经集气管、推台锯粉尘经集气罩收集后引入布袋除尘器处理，尾气经排气筒排放；粉尘：厂房内设一间20m2封闭式调胶房，腻子和玉米淀粉胶均在调胶房内配置。经过以上措施处理后确保大气污染防治满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的执行标准。

3、严格落实运行期噪声污染防治措施。对主要产噪设备采取减振、厂房隔声和距离衰减等降噪措施。经过以上措施处理后确保噪声污染防治满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类限值。

4、严格落实运行期固体废物处理处置。一般工业固废外售综合利用；废胶桶、废包装袋委托协议单位回收；危险废物：废活性炭、废滤棉、废矿物油在厂区危废暂存间暂存，委托有危废处理资质的单位进行处理。

5、严格落实土壤及地下水污染防治。厂房地面进行硬化防渗处理，防止土壤和地下水环境污染。

二、做好运营期的环境风险防范工作，严格规范操作程序。按照国家环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，编制企业突发环境事件应急预案，并报环保相关监管部门备案，作为验收的必备条件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按要求落实排污许可制度并完成项目竣工环境保护验收工作。

四、你公司应按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查和日常管理。

山西文水经济开发区管理委员会

2022年5月18日

抄送：吕梁市生态环境局、吕梁市生态环境局文水分局

文水经济开发区管理委员会 2022年5月18日印发