**附件3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **文水县市场监督管理局2022年第1次工业产品监督抽检不合格品统计表** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | 生产日期**/**批号 | **受检单位** | **受检单位地址** | **受检单位联系人** | **生产单位** | **检验结果** | **不合格项** |
| 1 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 万美 | JYT-0.6-A5 | 2020.11月 | 文水县大陵街美丽五金门市部 | 吕梁文水县凤城镇大陵街东端路北 | 张美丽 | 浙江余姚市万美阀门厂制造 | 不合格 | 1、检验项目:结构,:一般要求,标准指标:调压器应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态。调压器设定状态的调节部件应被封固,检测结果:调节部件未封固 :调压器的接头组件,标准指标:家用调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置,检测结果:无过流切断安全装置 |
| 2 | 液化石油气 |  | 丙丁烷混合物 | 2022.02 | 文水县北张中益液化气贸易有限公司 | 吕梁文水县北张乡北武涝村北路西 | 崔步斌 | 陕西榆林 | 不合格 | 1、检验项目:密度,标准指标:报告,检测结果:464 2、检验项目:组分,标准指标:/,检测结果:/ 3、检验项目:（C3+C4）烃类组分,标准指标:不小于95,检测结果:89.28 4、检验项目:二甲醚含量,标准指标:/,检测结果:10.06 |